Lista di controllo

Piscine

Dati generali inerenti all’oggetto

Oggetto

Designazione dell’oggetto:
Via:
NPA, luogo:

Soggetti coinvolti

Costruttore:
Direzione lavori:
Esecutore / Impresa esecutrice: (impermeabilizzatore, posatore del rivestimento di protezione, piastrellista)
Interlocutore Sika:

Scadenze

Betonaggio	dal: al:
Lavori di impermeabilizzazione:	dal: al:
Messa in opera del sistema vasca:	dal: al:
Riempimento di prova della vasca:	dal: al:
Posa del rivestimento di usura (es. piastrellatura):	dal: al:
Messa in esercizio:

Elementi della consulenza specifica all’oggetto

☐	Piscina

☐	Bordo piscina
Nota: se è richiesta una consulenza anche in merito all’esecuzione del bordo piscina, compilare il punto ‎5.

Struttura della piscina

Oltre a queste informazioni, allegare il progetto edilizio riguardante la piscina.

Genere di piscina:	☐ interna ☐ esterna ☐ pubblica ☐ privata ☐ nuova costruzione ☐ risanamento
Motivo del risanamento: Attuale rivestimento:
Forma e dimensioni	Pavimento: lunghezza m larghezza m Profondità vasca: min. m mass. m ☐ Forma particolare (allegare i piani!): ☐ Altro:
Elementi strutturali particolari	Scalini: ☐ sì ☐ no Osservazioni: Impianto di corrente inversa: ☐ sì ☐ no Osservazioni: Fondo mobile: ☐ sì ☐ no Osservazioni:
Posizione	Fondo: ☐ seminterrato ☐ a contatto col terreno Funzione del locale sottostante: Classe di tenuta richiesta per il locale sottostante: Pareti: ☐ locale adiacente ☐ a contatto col terreno Funzione del locale adiacente: Classe di tenuta richiesta per il locale adiacente: Descrizione del locale piscina (es. vetrate): ☐ La piscina è situata in una zona di protezione delle acque sotterranee
Substrato/materiale di costruzione della vasca:	☐ calcestruzzo ☐ giunti impermeabilizzati ☐ altro (incl. specifiche, come tipo di calcestruzzo, WDB, impermeabilizzante per giunti): Età calcestruzzo vasca al momento dell’impermeabilizzazione: mesi Requisiti minimi di ponte sulle fessure dell’impermeabilizzazione (incl. norma e temperatura): ☐ acciaio cromato (canaletti esclusi; si riferisce unicamente alla vasca); tipo:

Rivestimento di usura della vasca

Rivestimento di usura:	☐ piastrelle/lastre ☐ rivestimento in resina sintetica ☐ manto sintetico impermeabilizzante

Se piastrelle o lastre

Materiale di posa:	☐ pietra naturale ☐ mosaico vetroso ☐ grès porcellanato ☐ Spaltplatte/estruso ☐ tipo: inserire il testo Designazione esatta: Il cliente deve assicurarsi che le lastre siano omologate per le vasche di piscine e per il tipo d’acqua con cui verrà riempita la vasca.
Formato del materiale di posa:	lunghezza x larghezza: cm spessore: cm
Colore del materiale di posa:
Colore desiderato per i giunti:	Avvertenza: chiarire con sufficiente anticipo se la malta per giunti adatta allo scopo è disponibile nella tinta desiderata.
Larghezza dei giunti rigidi:	mm Avvertenza: interni min. 3 mm, esterni min. 5 mm in conformità ai promemoria ASP.

Trattamento dell’acqua

Tutti i dati si riferiscono all’acqua effettivamente utilizzata nella vasca (può differire dall’acqua di fonte).

Acqua della vasca:	☐ acqua clorata ☐ acqua termale ☐ acqua salina ☐ acqua iodata Norme soddisfatte:
Temperatura dell’acqua	valore standard: °C valore minimo: °C valore massimo: °C
Durezza dell’acqua:	valore standard: °dH valore minimo: °dH valore massimo: °dH
Valore pH:	valore standard: minimo: massimo:

Tipo di trattamento dell’acqua	Descrizione: ☐ elettrolisi standard (clorazione) tipo: nome/fabbricante impianto: ☐ elettrolisi con cella a membrana tipo: nome/fabbricante impianto: ☐ ipoclorito di sodio (candeggina) ☐ pastiglie/granulato (ipoclorito di calcio, acido isocianurico ecc.) tipo: nome/fabbricante impianto: ☐ gas di cloro; dettagli (norma): ☐ ossigeno attivo / perossido di idrogeno; dettagli (norma): ☐ ozono; dettagli (norma): ☐ bromo; dettagli (norma): ☐ biologico; dettagli (norma):
Livello di cloro libero nell’acqua della vasca:	valore standard: mg/l valore minimo: mg/l valore massimo: mg/l
Valori dell’acqua: (disinfettante diverso dal cloro; es. bromo, iodio, ozono)	mg/l (valore standard) mg/l (margine di tolleranza) mg/l (valore standard) mg/l (margine di tolleranza)
Altri valori dell’acqua: (rivestimento di usura con piastrelle o pietra naturale)	Indice di saturazione di Langelier (LSI):
Tipo di acqua utilizzata:	☐ acqua di mare ☐ acqua di superficie ☐ fonte propria ☐ acqua della rete del Comune di ☐ altro: ☐ prodotti chimici aventi rilevanza:
Osservazioni:

Bordo piscina

Compilare qualora fosse richiesta una consulenza anche in merito all’esecuzione del bordo piscina.

Forma e dimensioni:	superficie m2 Altre informazioni rilevanti:
Posizione:	☐ seminterrato ☐ a contatto col terreno Funzione del locale sottostante: Classe di tenuta richiesta per il locale sottostante:
Substrato/materiale di costruzione della vasca:	☐ calcestruzzo ☐ giunti impermeabilizzati ☐ altro (incl. specifiche, come tipo di calcestruzzo, WDB, impermeabilizzante per giunti): Età calcestruzzo vasca al momento dell’impermeabilizzazione: mesi Requisiti minimi di ponte sulle fessure dell’impermeabilizzazione (incl. norma e temperatura):

Bordo piscina rivestito con piastrelle o lastre

Materiale di posa:	☐ pietra naturale ☐ mosaico vetroso ☐ grès porcellanato ☐ Spaltplatte/estruso ☐ tipo: inserire il testo Designazione esatta: Il cliente deve assicurarsi che le lastre siano adatte/omologate per i bordi piscina.
Formato del materiale di posa:	lunghezza x larghezza: cm spessore: cm
Colore del materiale di posa:
Colore desiderato per i giunti:	Avvertenza: chiarire con sufficiente anticipo se la malta per giunti adatta allo scopo è disponibile nella tinta desiderata.
Larghezza dei giunti rigidi:	mm Avvertenza: interni min. 3 mm, esterni min. 5 mm in conformità ai promemoria ASP.

Note legali

Le informazioni qui riportate sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Queste informazioni valgono unicamente per l’applicazione (i) e il prodotto (i) ai quali qui si fa esplicitamente riferimento e si basano su test di laboratorio che non sostituiscono la sperimentazione pratica. In caso di modifiche dei parametri di applicazione, come modifiche nei substrati ecc., o nel caso di un’applicazione diversa, si prega di consultare il servizio tecnico della Sika prima di utilizzare i prodotti Sika. Le informazioni qui indicate non esonerano l’utilizzatore dal testare i prodotti per l’applicazione e lo scopo intesi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono far sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.