Check-list

Piscine

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'OBJET

Objet

Désignation de l'objet:
Rue:
NP, lieu:

ORGANISMES IMPLIQUÉS

Maître de l'ouvrage:
Direction des travaux:
Applicateur/Entreprise d'exécution: (opérateur d'étanchéité, opérateur du revêtement, carreleur)
Interlocuteur Sika:

Calendrier

Travaux de bétonnage	Du: Au:
Travaux d'étanchéité:	Du: Au:
Installation de la technique de piscine:	Du: Au:
Remplissage d'essai de la piscine:	Du: Au:
Pose du revêtement utile (p.ex. travaux de carrelage):	Du: Au:
Mise en route:

ÉLÉMENTS D'OBJET Du conseil

☐	Piscine

☐	Pourtour du bassin
Remarque: Si la réalisation du pourtour du bassin doit également être conseillée, le chapitre 5 doit être rempli.

CONSTRUCTION DE LA PISCINE

En plus de ces informations, des plans de la construction de la piscine doivent être joints.

Genre de piscine:	☐ Intérieur ☐ Extérieur ☐ Publique ☐ Privée ☐ Nouvelle construction ☐ Assainissement
Raison de l'assainissement: Type de l'ancien revêtement:
Dimensions & forme:	Sol: Longueur m Largeur: m Profondeur du bassin: min. m max. m Forme spéciale ☐: (joindre les plans!) ☐ Autres:
Éléments de construction spéciaux	Escaliers: ☐ Oui ☐ Non Remarque: Système de nage à contre-courant: ☐ Oui ☐ Non Remarque: Fond mobile: ☐ Oui ☐ Non Remarque:
Situation	Sol: ☐ Excavé ☐ Enterré Fonction du local en dessous: Classe d'étanchéité requise pour le local en dessous: Murs: ☐ Local annexe ☐ Enterré Fonction du local annexe: Classe d'étanchéité requise pour le local annexe: Description de la piscine - du local (p.ex. façade fenêtre): ☐ Le bassin est situé dans une zone de protection des eaux souterraines
Support/matériau de la construction du bassin:	☐ Béton ☐ Étanchéité des joints existante ☐ Autres (incl. spécification, p.ex. sorte de béton, béton étanche à l'eau, type d'étanchéité des joints): Âge du béton du bassin au moment de l'étanchéification: mois Exigences minimales pour le pontage des fissures de l'étanchéité (y compris norme et température): ☐ Acier chromé (gouttières exclues, ne concerne que le bassin). Sorte:

REVÊTEMENT UTILE DE LA PISCINE

Revêtement utile:	☐ Carrelage/dallage ☐ Revêtements à base de résine synthétique ☐ Membranes d'étanchéité synthétiques

Pour les carrelages/dallage

Matériau de pose:	☐ Pierre naturelle ☐ Mosaïque de verre ☐ Grès fin ☐ Carreaux de grès étiré/Extrudé ☐ Sorte: Description précise: Le client doit s'assurer que les plaques à poser sont adaptées aux piscines et à la qualité de l'eau prévue.
Format du matériau de pose:	Longueur x Largeur: cm Épaisseur: cm
Couleur du matériau de pose:
Couleur de joint souhaitée:	Remarque: Il faut se renseigner suffisamment tôt pour savoir si le mortier de jointoiement techniquement adapté est disponible dans une couleur appropriée.
Largeur de joint rigide:	mm Remarque: Selon les fiches techniques de l'ASC: intérieur min. 3 mm, extérieur min.

Préparation de l'eau

Toutes les données se réfèrent à l'eau effective du bassin (peut différer de la source d'eau).

Eau de baignade:	☐ Bain de chlore ☐ Bains thermaux ☐ Bain d'eau salée ☐ Bain iodé Normes remplies:
Température de l'eau:	Valeur standard: °C Valeur minimale: °C Valeur maximale: °C
Dureté de l'eau:	Valeur standard: °dH Valeur minimale: °dH Valeur maximale: °dH
Valeur pH:	Valeur standard: Minimum: Maximum:

Genre de préparation de l'eau:	Description: ☐ Électrolyse standard (production de chlore) Type: Nom/Fabricant de l'installation: ☐ Électrolyse des cellules à membrane Type: Nom/Fabricant de l'installation: ☐ Hypochlorite de sodium (eau de Javel) ☐ Comprimés/granulés (hypochlorite de calcium, acide isocyanurique, etc.) type: Nom/Fabricant de l'installation: ☐ Gaz de chlore. Détails (norme): ☐ Oxygène actif/Peroxyde d'hydrogène. Détails (norme): ☐ Ozone. Détails (norme): ☐ Brome. Détails (norme): ☐ Biologique. Détails (norme):
Teneur en chlore libre de l'eau dans le bassin	Valeur standard: mg/l Valeur minimale: mg/l Valeur maximale: mg/l
Caractéristiques de l'eau (pour les désinfectants autres que le chlore, par ex. le brome, l'iode, l'ozone)	mg/l (valeur standard) mg/l (plage de tolérance) mg/l (valeur standard) mg/l (plage de tolérance)
Autres caractéristiques de l'eau (pour les revêtements utiles soit carrelages & pierres naturelles)	Indice de saturation de Langelier (ISL):
Type de l'eau utilisée:	☐ Eau de mer ☐ Eaux de surface ☐ Propre puits ☐ Eau de la commune: ☐ Autres: ☐ Produits chimiques concernés:
Remarque:

Pourtour de la piscine

A remplir si la réalisation du tour de bassin fait également l'objet de conseils.

Dimensions & Forme:	Superficie m2 Autres informations importantes:
Situation:	☐ Excavé ☐ Enterré Fonction du local en dessous: Classe d'étanchéité requise pour le local en dessous:
Support/matériau de construction du bassin:	☐ Béton ☐ Étanchéité des joints existante ☐ Autres (incl. spécifications, p.ex. sorte de béton, béton étanche à l'eau, type d'étanchéité des joints) Âge du béton du bassin au moment de l'étanchéification: mois Exigences minimales pour le pontage des fissures de l'étanchéité (y compris norme et température):

Pour le carrelage/dallage du pourtour de la piscine

Matériau de pose:	☐ Pierres naturelle ☐ Mosaïque de verre ☐ Grès fin ☐ Carreaux de grès étiré/Extrudé ☐ Sorte: Description précise: Le client doit s'assurer que les panneaux à poser sont adaptés/autorisés pour les plages de piscine.
Format du matériau de pose:	Longueur x Largeur: cm Épaisseur: cm
Couleur du matériau de pose:
Couleur de joint souhaitée:	Remarque: Il faut se renseigner suffisamment tôt pour savoir si le mortier de jointoiement techniquement adapté est disponible dans une couleur appropriée.
Largeur de joint rigide:	mm Remarque: Selon les fiches techniques de l'ASC: intérieur min. 3 mm, extérieur min. 5 mm

Renseignement juridique

Les informations contenues dans le présent guide et tout autre conseil prodigué sont fournis en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Les indications sont valables explicitement pour les utilisations et produits mentionnés et sont basées sur des tests effectués en laboratoire qui ne remplacent aucunement les essais pratiques. Pour le cas où les paramètres d'utilisation changeraient p.ex. face à des supports différents etc., ou pour une utilisation autre que celle prévue, veuillez vous adresser auparavant à notre service technique. Les informations indiquées ici ne libèrent pas l'utilisateur du produit du devoir de vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné qui leur sera remise sur demande.