Checkliste

Schwimmbad

Generelle OBJEKTANGABEN

Objekt

Objektbezeichnung:
Strasse:
PLZ, Ort:

Beteiligte Stellen

Bauherr:
Bauleitung:
Ausführer/Ausführendes Unternehmen: (Abdichter, Beschichter, Plattenleger)
Ansprechpartner Sika:

Termine

Betonarbeiten	Von: Bis:
Abdichtungsarbeiten:	Von: Bis:
Einbau Schwimmbadtechnik:	Von: Bis:
Probefüllung Schwimmbad:	Von: Bis:
Einbau Nutzbelag (z.B. Plattenlegerarbeiten):	Von: Bis:
Inbetriebnahme:

Objektelemente der Beratung

☐	Schwimmbecken

☐	Beckenumgang
Hinweis: Sofern die Ausführung des Beckenumgangs ebenfalls beraten werden soll, ist das Kapitel ‎5 auszufüllen.

SchwimmBeckenKonstruktion

Zusätzlich zu diesen Angaben sind Pläne zur Schwimmbadkonstruktion beizulegen.

Art des Schwimmbads:	☐ Innen ☐ Aussen ☐ Öffentlich ☐ Privat ☐ Neubau ☐ Sanierung
Grund der Sanierung: Art der Altbeschichtung:
Dimensionen & Form:	Boden: Länge m Breite: m Beckentiefe: min. m max. m Sonderform ☐: (Pläne beilegen!) ☐ Sonstiges:
Spezielle Bauelemente	Treppen: ☐ Ja ☐ nein Bemerkung: Gegenstromanlage: ☐ Ja ☐ nein Bemerkung: Hub-Boden: ☐ Ja ☐ nein Bemerkung:
Lage	Boden: ☐ Unterkellert ☐ Erdberührt Funktion Raum darunter: Geforderte Dichtigkeitsklasse des Raums darunter: Wände: ☐ Nebenraum ☐ Erdberührt Funktion Nebenraum: Geforderte Dichtigkeitsklasse Nebenraum: Beschreibung Schwimmbad -Raum (z.B. Fensterfront): ☐ Das Becken liegt in einer Grundwasserschutz-Zone
Untergrund/Material Beckenkonstruktion:	☐ Beton ☐ Fugenabdichtung vorhanden ☐ Weiteres (inkl. Spezifikation, z. B. Betonsorte, WDB, Art der Fugenabdichtung): Betonalter Becken zum Zeitpunkt der Abdichtung: Monate Minimale Anforderungen an die Rissüberbrückung der Abdichtung (inkl. Norm und Temperatur): ☐ Chromstahl (Rinnen ausgeschlossen, bezieht sich nur aufs Becken). Sorte:

Nutzbelag SchwimmBecken

Nutzbelag:	☐ Fliesen/Plattenbelag ☐ Kunstharz-Beschichtungen ☐ Kunststoffdichtungsbahnen

Für Fliesen/Plattenbeläge

Verlegematerial:	☐ Naturstein ☐ Glasmosaik ☐ Feinsteinzeug ☐ Spaltplatten/Stranggepresst ☐ Sorte: Genaue Bezeichnung: Kundenseitig ist sicherzustellen, dass die zu verlegenden Platten für Schwimmbäder freigegen und für die vorgesehene Wasserqualität geeignet sind.
Format Verlegematerial:	Länge x Breite: cm Dicke: cm
Farbe Verlegematerial:
Gewünschte Fugenfarbe	Hinweis: Es ist frühzeitig abzuklären, ob der technisch geeignete Fugenmörtel in einer passenden Farbe verfügbar ist.
Fugenbreite starr:	mm Hinweis gemäss SPV Merkblätter: Innen mind. 3 mm, Aussen mind. 5 mm

Wasseraufbereitung

Sämtliche Angaben beziehen sich auf das effektive Beckenwasser (kann von der Wasserquelle abweichen).

Badewasser:	☐ Chlorbad ☐ Thermalbad ☐ Solebad ☐ Jodbad Erfüllte Normen:
Wassertemperatur	Standard Wert: °C Minimaler Wert: °C Maximaler Wert: °C
Wasserhärte	Standard Wert: °dH Minimaler Wert: °dH Maximaler Wert: °dH
pH Wert:	Standard Wert: Minimum: Maximum:

Art der Wasseraufbereitung	Beschreibung: ☐ Standardelektrolyse (Chlorerzeugung) Art: Name/Hersteller der Anlage: ☐ Membranzellenelektrolyse Art: Name/Hersteller der Anlage: ☐ Natriumhypochlorit (Javelwasser) ☐ Tabletten/Granulat (Kalziumhypochlorit, Isocyanursäure etc.) Art: Name/Hersteller der Anlage: ☐ Chlorgas. Details (Norm): ☐ Aktivsauerstoff/Wasserstoffperoxid. Details (Norm): ☐ Ozon. Details (Norm): ☐ Brom. Details (Norm): ☐ Biologisch. Details (Norm):
Freier Chlorgehalt des Wassers im Becken	Standard Wert: mg/l Minimaler Wert: mg/l Maximaler Wert: mg/l
Wasserkennwerte (für andere Desinfektionsmittel als Chlor – z.B. Brom, Jod, Ozon)	mg/l (Standardwert) mg/l (Toleranzbereich) mg/l (Standardwert) mg/l (Toleranzbereich)
Weitere Wasserkennwerte (für Nutzbelag Fliesen & Natursteine)	Langelier Saturation Index (LSI):
Art des eingesetzten Wassers:	☐ Seewasser ☐ Oberflächenwasser ☐ Eigener Brunnen ☐ Wasser der Gemeinde: ☐ Weitere: ☐ Relevante Chemikalien:
Bemerkungen:

Beckenumgang

Bitte ausfüllen, sofern die Ausführung des Beckenumgangs ebenfalls beraten wird.

Dimensionen & Form:	Fläche m2 Weitere relevante Informationen:
Lage	☐ Unterkellert ☐ Erdberührt Funktion Raum darunter: Geforderte Dichtigkeitsklasse des Raums darunter:
Untergrund/Material Beckenkonstruktion:	☐ Beton ☐ Fugenabdichtung vorhanden ☐ Weiteres (inkl. Spezifikation, z. B. Betonsorte, WDB, Art der Fugenabdichtung) Betonalter Becken zum Zeitpunkt der Abdichtung: Monate Minimale Anforderungen an die Rissüberbrückung der Abdichtung (inkl. Norm und Temperatur):

Für Fliesen/Plattenbeläge des Beckenumgangs

Verlegematerial:	☐ Naturstein ☐ Glasmosaik ☐ Feinsteinzeug ☐ Spaltplatten/Stranggepresst ☐ Sorte: Genaue Bezeichnung: Kundenseitig ist sicherzustellen, dass die zu verlegenden Platten für Beckenumgänge geeignet/zugelassen sind.
Format Verlegematerial:	Länge x Breite: cm Dicke: cm
Farbe Verlegematerial:
Gewünschte Fugenfarbe	Hinweis: Es ist frühzeitig abzuklären, ob der technisch geeignete Fugenmörtel in einer passenden Farbe verfügbar ist.
Fugenbreite starr:	mm Hinweis gemäss SPV Merkblätter: Innen mind. 3 mm, Aussen mind. 5 mm

Rechtliche Hinweise

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktedatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.